**Phụ lục**

**DANH MỤC PANO TUYÊN TRUYỀN**

**PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ TẠI TỈNH LẠNG SƠN**

*( Kèm theo Công văn số 2083/SYT-NVYD ngày 19/7/2024 của Sở Y tế Lạng Sơn)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị** | **Số lượng** | **Giá tiền** | **Thành tiền** |
|  | **Sản xuất và lắp đặt Pano tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá** |  |  |  |  |
|  | 1) Kích thước: - Kích thước mặt biển: (4,0 x 6,0)m x 02 mặt - Chiều cao từ mặt đất đến đáy biển: 3,0m .  2) Chất liệu: - Mặt biển: + Khung sắt hộp mạ kẽm 3x3cm dày 1,1mm, hàn liên kết. Lót tôn hoa (dày 0,8mm – 1,0mm) phía sau mặt bạt để bảo vệ mặt bạt. + Mặt biển in phun bạt Hiflex dày ngoài trời, độ phân giải 720dpi.  3) Cột trụ pano: Sử dụng sắt V5 dày, hàn liên kết, sơn chống gỉ màu ghi. - Hố chôn cột trụ: Kích thước mặt hố vuông 1,5m x sâu 2,0m.  4) Hố đổ bê tông theo tiêu chuẩn; Lắp đặt tại các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng. | Chiếc | 1 |  |  |
|  | **Tổng cộng:** |  |  |  |  |